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ShenZhen HeTong Automation Equipment Co., LTD
    Tel: 0755-27335858     Web：www.smtht.cn     Add：深圳市宝安区福海街道富桥工业一区10栋
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1.设备图片（图片仅供参考）
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· 控制部分：工控机加运动控制板卡，显示器采用17寸显示器，操作方式采用鼠标、键盘式控制，编程简单，操作方便；操作软件是自主开发的，维护方便。编辑工作程序时，操作者可以根据PCB板上元件之间的宽度不同而选择不同的胶阀，并可以根据PCB板上元件高低的不同任意上升下降。设备能储存所有已经编辑好的程序，操作者可以根据不同的PCB板调用相应的程序。
· 机架部分：机架采用加厚型60*60方通焊接而成并时效处理，整体结构结实牢固。刚性好，硬度高，温度变形小。工作面上龙门铣床整体飞平，确保运动系统保持在稳定、精准的平台上工作，其余部分不锈钢覆盖，以防胶水腐蚀平台。钣金采用静电喷粉烤粉的工艺完成，外观精美。
· 工作部分：采用滑轨、丝杆和汇川伺服马达组成X.Y.Z.U.倾斜，五轴运动平台，XYZ轴是自主开发的密封滑台，可保证设备在工作时，胶水不会附在丝杆滑轨上。
· 输送部分：动力使用双57步进电机，导轨加装保护条，自主开发的输送线铝材方便、美观，输送方式为链条传动，输送宽度以步进马达传动的方式进行自动调节，调节精度更高，调节范围为50-450毫米。  
· 供胶装置：采用伺服压盘供胶，泵体采用伺服加定子转子，配备专用螺杆泵控制器，通过转速快速调节出胶量大小，胶量重复精度可达±0.01cc,实现高精度快速点胶作业                                                                           
· 夹板装置：PCB板进入点胶机光眼感应停板、夹板、侧夹板，使PCB板充分固定，避免PCB板在点胶过程中出现偏移，提高点胶定位精度。
· 照明检测部分：设备配有LED照明系统。
· CCD视觉定位系统，通过CCD相机抓取PCB板的MARK点，来确定点胶的位置，也可通过加装CCD来读取条码功能,加装条码器读取条码或者二维码功能。
3..设备特点
· 采用工控机+运动控制卡，WINDOWS操作系统，故障声光报警及菜单显示
· 编程采用手动示教，操作简单快捷
· 采用伺服马达+滚珠丝杆驱动
· X、Y、Z、U+倾斜五轴运动
· 专业的硅胶压力桶，伺服压盘泵进行供胶，出胶稳定
· CCD视觉定位系统，相机抓取PCB板的MARK点，来确定点胶的位置，点胶更精确
· LED照明系统
· 专用铝合金轨道及不锈钢输送链条，1段式导轨。
· 整体式钢制运动平台，确保运行平稳
· 配备SMEMA接口可与其它设备通讯
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4.技术参数
	类别
	项目名称
	项目参数及说明
	备注

	



基

本

参

数
	型号
	HTD-450
	

	
	外型尺寸
	1000*1200*1766(mm)
	

	
	机身重量
	500kg 
	

	
	控制系统
	工控机+运动控制卡
	

	
	运行软件
	和通点胶机控制软件+ Windows系统
	

	
	编程方式
	编程过程有轨迹导图，可用鼠标键盘加快编程速度；
	

	
	驱动方式
	伺服马达+滚珠丝杆
	

	
	轨道数量
	一段式运输
	

	
	输送高度
	900±20mm 
	

	
	输送速度
	2-5m/min 
	

	
	传送方向
	L→R      R→L□
	

	
	链条类型
	35B带挡片加长销不锈钢链条
	

	
	运输最大负载
	约20kg
	

	
	轴数
	五轴
	

	
	Z轴阀体数量
	1个
	

	
	Z轴阀体配置
	高压回吸阀
	

	
	旋转角度
	0~180°
	

	
	倾斜角度
	0~±90°
	

	
	定位精度
	±0.02mm
	

	
	重复定位精度
	±0.02mm 
	

	
	X/Y轴最大移动速度
	800mm/秒
	

	
	Z轴最大移动速度
	300mm/秒
	

	
	X、Y轴行程
	450*450mm 
	

	
	Y轴调幅范围
	50~450mm
	

	
	调幅方式
	电动
	

	
	调幅速度
	250mm/min 
	

	
	元件最大高度
	输送面上下各100mm 
	

	
	PCB边缘空间
	≥5mm 
	

	
	供料系统
	300     2600
	

	
	气源
	0.4-0.6Mpa 
	

	
	电源
	AC220V  50～60HZ 
	

	
	总功率
	3KW 
	

	
	通讯端口
	标准SMEMA接口
	

	
	压板装置
	标配
	

	
	废液回收
	标配
	

	
	外观颜色
	电脑白
	

	选配

功能
	扫码系统
	需要     不需要
	

	
	CCD视觉定位系统
	需要     不需要
	

	
	低液位报警系统
	需要     不需要
	

	
	MES监控系统
	需要     不需要
	

	
	UPS不间断电源
	需要     不需要
	

	
	底部回板系统
	需要     不需要
	


5.主要零配件清单
	项目
	配件名称
	品牌
	国家/地区

	

控

制

及

电

器
	工控机
	海川
	中国

	
	显示器
	冠捷
	台湾

	
	鼠标、键盘
	双飞燕/小袋鼠
	台湾

	
	运动控制卡
	固高/恒昱
	中国

	
	接触器
	正泰
	韩国

	
	中间继电器
	施耐德
	法国

	
	继电器
	施耐德
	法国

	
	漏电保护器
	正泰
	中国

	
	开关电源
	明玮
	中国

	
	急停开关
	一佳
	中国

	
	滤波器
	肯尼威
	中国

	
	进板光眼
	宜科
	瑞士

	
	限位开关
	欧姆龙/松下
	日本

	
	保险座
	正泰
	中国

	
	电缆电线
	国产
	中国

	
	高柔线
	国产
	中国

	
运
动
部
件
	伺服马达及驱动器
	汇川
	中国

	
	不锈钢链条
	定制
	中国

	
	运输马达
	雷赛
	中国

	
	滚珠丝杆
	TBI
	台湾

	
	滑轨滑块
	上银
	台湾

	
	点胶阀
	和通
	中国
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